Các bước để chạy IT:

1. Vào MobaXTerm trên máy VDI để vào máy lab linux của RVC: ssh thanhto@172.19.145.75
2. Gõ bash vào đường dẫn: /data2/cuonghungle/rcar-env/
3. Mở link này trên máy vdi :  
   <https://rcar-env.dgn.renesas.com/gitlab/rcar-env/rcar-env/-/tree/dev-xos3-imp-Sprint23_dsp_fix_AOU_ASDXOSIIPDRDEV-4606-ut-it?ref_type=heads>
4. Sau đó tạo và vào thư mục build và chạy command:  
   cmake -G "Unix Makefiles" -DCMAKE\_TOOLCHAIN\_FILE="../cmake/toolchain\_poky\_3\_1\_11\_adas.cmake" -DRCAR\_SOC=V4H2
5. Lọc các target liên quan imp:   
   cmake --build . --target help | grep imp
6. Chọn target để build :  
   cmake --build . --target <name of target>
7. Mở terminal khác bằng tmux sau đó : ssh [root@192.168.10.112](mailto:root@192.168.10.112) (board )
8. Chuyển file target vừa build qua board:  
   scp path\_to\_file root@192.168.10.112:/home/root/thanhto